

Примечания к АСПБГП


1. После пересборки сервера krr-app-palbp01, обнаружены проблем с отправкой команд в КЕП сервер. Сервер отказывался принимать сообщения, выдавая сообщения об ошибке, что неверный сертификат клиента. Для решения этой проблемы мы взяли утилиту OPC Foundation - UA Configuration Tool и создали сертификат в ней. После этого импортировали его в КЕП сервер и в хранилище на сервере:





Инструкция к утилите <http://opcfoundation.github.io/UA-.NET/help/uaconfig_manage_application.htm>

1. Если в БД имеются ошибочные задания для передачи в САП, то надпись Нет связи с САП не исчезает.




Для ее скрытия необходимо:

* 1. Выполнить запрос:

select \* from [KRR-PA-ISA95\_PRODUCTION]..JobOrder

where WorkType='SAPExport' and DispatchStatus!='Done'

order by id desc




* 1. Решение:

update [KRR-PA-ISA95\_PRODUCTION]..JobOrder set DispatchStatus=N'Done'

where WorkType='SAPExport' and DispatchStatus='TODO'

1. Если в БД имеются ошибочные, не переданные в ПЛК, данные, то надпись Команды не передаются в ПЛК не исчезает:




Для ее скрытия необходимо:

* 1. Выполнить запрос:

select \* from [KRR-PA-ISA95\_PRODUCTION]..JobOrder

where WorkType='KEPCommands' and DispatchStatus!='Done'

order by id desc



* 1. Решение

update [KRR-PA-ISA95\_PRODUCTION]..JobOrder set DispatchStatus=N'Done'

where WorkType='KEPCommands' and DispatchStatus='ToSend'

1. При значительном переполнении очереди печати ненапечатанными бирками, может прекратится печать бирок (при 100 шт. в очереди, печать еще функционирует). Для устранения –сократить/очистить очередь. Для сокращения очереди: Отмена печати в Специалист АСУТП – Бирки. Для очистки выполнить на сервере БД krr-sql-paclx02:

update [KRR-PA-ISA95\_PRODUCTION]..JobOrder set DispatchStatus=N'Done'

where WorkType='KEPCommands' and DispatchStatus='ToSend'